کاتالوگ کولر گازی اینورتر تراست مدل TMINVTC-24H410A

* **کولر گازی اینورتر تراست مدل TMINVTC-24H410A** از تولیدات گروه بازرگانی توانگر اعتماد پاسارگاد می باشد که با نام تراست در بازار ایران شناخته می شود.
* این مدل از **کولر گازی** دارای رده ی انرژی A+ بوده و بسار کم مصرف می باشد.
* **تراست** بدنه کولر گازی اینورتر  با ورق فولاد الکترولیتی پوشانده شده است که این پوشش از خورده شدن بدنه دستگاه جلوگیری کرده و طول عمر کولر گازی را افزایش می دهد.
* کولر گازی اینورتر 24000 تراست مدل TMINVTC-24H410A مجهز به ریموت کنترل بوده و از آنجا که این شرکت همواره آسایش و جلب رضایتمندی خریداران را مد نظر دارد شعب متعدد نمایندگی تراست در سراسر کشور دایربوده و در حال ارائه خدمت به مشتریان می باشند.
* **کولر گازی تراست** مجهز به تکنولوژی رطوبت زدایی بوده و محصولات خود را در انواع مختلف کولر های گازی، انواع فن کوئل، انواع چیلر و مینی چیلی، داکت اسپلیت و هواساز، پکیج های مورد استفاده در پشت بام ، پمپ کندانس و ترموستات دیواری و شیر سه راهه تولید می کند.
* در ساخت **کولر گازی اینورتر تراست** از کمپرسور روتاری استفاده شده است این کمپرسور که دارای مکانیزم جابه‌ جایی مثبت است از نوع چرخشی بوده و بیشتر در مناطقی که حجم فشار و هوا بالا است از آن استفاده می شود. این کمپرسور نسبت به کمپرسور پیستونی دارای بازدهی بالاتر و لرزش کمتری است.
* یکی از قابلیت های **کولر گازی اینورتر تراست مدل TMINVTC-24H410A** استفاده از تکنولوژی اینورتر است که در این تکنولوژی در زمان تنظیم درجه دما کمپرسور دستگاه خاموش و روشن نشده و فقط دورِ کمپرسور تغییر پیدا می کند.
* **قیمت کولرگازی تراست** با توجه به بهره مندی ازبروزترین تکنولوژی ها در مقایسه با سایر رقبا مانند کولر گازی اجنرال سایر رقبا مناسب بوده و این عاملی مهم در نظر خریداران است.
* طراحی پنل داخلی **کولر گازی** و اسپلیت دیواری 24000 اینورتر تراست مدل TMINVTC-24H410A به گونه ای است که تمیز کردن آن به راحتی انجام شود.



|  |  |
| --- | --- |
| [تراست](https://tasisat.com/brand/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA/) | مشخصات تولید. برند محصول |
| [24.000 BTU](https://tasisat.com/capacity-btu/btu24000/) | **مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU )** |
| [810 mm](https://tasisat.com/compressor-depth/810-mm/) | **مشخصات کمپرسور.عمق** |
| [R410](https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/) | **مشخصات کلی. گاز مبرد** |
| [410 mm](https://tasisat.com/compressor-height/410-mm/) | **مشخصات کمپرسور.ارتفاع** |
| [yes](https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/) | **مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر** |
| [روتاری](https://tasisat.com/compressor-type/rotary/) | **مشخصات کلی. نوع کمپرسور** |
| [معتدل (T1)](https://tasisat.com/compressor-water-condition/moderate-t1/) | **مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور** |
| [846 mm](https://tasisat.com/compressor-width/846-mm/) | **مشخصات کمپرسور.عرض** |
| [A+ ( اینورتر )](https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/) | **مشخصات کلی. گرید انرژِی** |
| [تک فاز ( 220 )](https://tasisat.com/faz-type/single-phase/) | **مشخصات کلی. نوع فاز** |
| [دارد](https://tasisat.com/free-nasb/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/) | **مشخصات گارانتی. نصب رایگان** |
| [۱۸ ماه – 60 ماه کمپرسور](https://tasisat.com/guarantee-time/18-%D9%85%D8%A7%D9%87-60-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1/) | **مشخصات گارانتی. مدت گارانتی** |
| [چین](https://tasisat.com/made-in/china/) | **مشخصات تولید. کشور سازنده** |
| [340 mm](https://tasisat.com/panel-depth/340-mm/) | **مشخصات پنل.عمق** |
| [240 mm](https://tasisat.com/panel-height/240-mm/) | **مشخصات پنل.ارتفاع** |
| [دیواری](https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/) | **مشخصات پنل.موقعیت دستگاه** |
| [KG ۵/۱۴](https://tasisat.com/panel-weight/kg-14-5/) | **مشخصات پنل.وزن پنل** |
| [۱۱۳۰ mm](https://tasisat.com/panel-width/1130-mm/) | **مشخصات پنل.عرض** |

برای دانلود کاتالوگ سایر محصولات و مقایسه با سایر محصولات به وبسایت [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com/) به آدرس <https://Tasisat.com> مراجعه کنید. مشاورین شما در [تاسیسات دات کام](https://tasisat.com/) تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.